如果您希望将工程转移到另一台计算机，并从该计算机连接到同一个PLC，而不需要在线更改或下载，请注意以下几点。

确保工程只需要固定版本的库(例外：接口库)、可视化配置文件和编译器。  
确保启动应用程序是最新的。  
然后创建一个工程存档，您可以在另一台计算机上解压它。

---

### 将工程转移到另一个系统​

要求：在计算机“PC1”上打开一个项目，您可以将其转移到另一台计算机“PC2”，并从该计算机重新连接到同一个控制器。

  
1.确保工程中只集成了具有固定版本的库，只有纯接口库除外。要做到这一点，请打开***库管理器***并检查所有具有“\*”而不是固定版本规范的条目。

  
2.确保在工程设置中设置了固定编译器版本。若要检查,请选择***工程*** ➔ ***工程设置***以及 ***编译器选项***类别。

  
3.确保在工程设置中设置了固定编译器版本。若要检查,请选择***工程*** ➔ ***工程设置***以及 ***可视化配置文件*** 类别。

  
4.确保当前打开的应用程序与目前在PLC上使用的应用程序相同。这意味着“引导应用程序”必须与编程系统中的工程相同。若要检查，请查看编程系统窗口标题栏中的工程名称：如果名称后面显示一个星号，则表示该工程已被修改，但尚未保存。这样，应用程序和引导应用程序就可能不相对应了！

在这种情况下，首先创建一个(新的)引导应用程序。这取决于PLC和应用程序属性，是否在应用程序下载期间自动发生。对于显示创建，选择***命令在线 ➔ 创建启动应用***。然后在***在线 ➔ 登录***和***在线 ➔ 加载***的命令帮助下执行下载。  
之后，使用命令***调试 ➔ 启动***在控制器上启动应用程序。  
⇒现在，所需的应用程序正在PLC上运行，您希望稍后在PC2上从同一工程重新连接到该应用程序。

  
5.生成一个项目存档：选取***文件 ➔ 工程存档 ➔ 保存/发送存档***。在***工程存档***对话框中，还可以选取如下信息：

  
***下载信息文件***  
***库配置文件***  
***引用的设备***  
***引用的库***  
***可视化配置文件***

将工程存档保存在PC2可以访问的位置。

  
6.从控制器注销： 为此选择，选择***在线 ➔ 注销***。在从PC2重新连接之前，您可以毫无保留地停止并重新启动PLC。

  
7.将工程存档提取到PC2：选择***文件 ➔ 工程存档 ➔ 提取存档***并打开上面保存的存档。在***提取工程存档***对话框中，当生成存档文件时激活与上述相同的信息。

  
8.打开工程，再次登录到PLC“XY”⇒MetaFacture不要求在线更改或下载；该项目正在运行。