### 动力线缆要求

为了满足CE标志EMC 的要求，电机动力电缆必须采用带有屏蔽层的屏蔽线缆，且屏蔽层要接地良好。屏蔽线缆有三根相导体的屏蔽线缆和四根相导体的屏蔽线缆，如果屏蔽层的导电性能不能满足要求，再外加一根单独的PE线。或采用四根相导体的屏蔽线缆，其中一根为PE线。为了有效抑制射频干扰的发射和传导，屏蔽线的屏蔽层由同轴的铜编织带组成。为了增加屏蔽效能和导电性能，屏蔽层的编织密度应大于90%。

推荐如下图所示动力线缆类型——对称屏蔽线缆：

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/tB7YRkZM/67ecb21fb8e91.png)

伺服驱动器的主回路输入/输出侧线缆的屏蔽层与驱动器上的PE端子共同接地（请参照下图进行接线）。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/tB7YRkZM/67ecb23ee5ec1.png)

伺服驱动器的输出侧线缆选用时还需注意以下事项：

- 不可连接电容器或浪涌吸收器，否则会引起伺服驱动器经常保护甚至损坏；
- 电机线缆过长时，由于分布电容的影响，易产生电气谐振，从而引起电机绝缘破坏或产生较大漏电流使伺服驱动器过流保护；电机线缆长度大于100m时，须在伺服驱动器附近加装交流输出电抗器；
- 输出电机线缆推荐使用屏蔽线，屏蔽层需要用线缆屏蔽层接地支架在结构上做360°搭接，并将屏蔽层引出线压接到PE端子；
- 电机线缆屏蔽层引出线应尽量短，且宽度b≥1/5·a

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/tB7YRkZM/67ecb278de8cc.png)

---

### USB电缆要求

- 驱动器侧的连接器，请使用市面出售的符合电脑规格的USB mini-B；
- 使用带屏蔽的USB线缆；
- 使用无滤波措施的电缆时，请在电缆两端安装信号铁氧体磁环。

---

### 线缆布置要求

线缆走线需要注意以下事项，并推荐使用走线形式和布置间距：

- 电机线缆的走线一定要远离其他线缆的走线。几个驱动器的电机线缆可以并排布线；
- 建议将电机线缆、输入动力线缆和控制线缆及编码器线缆分别布在不同的线槽中。为了避免由于驱动器输出电压快速变化产生的电磁干扰，应该避免电机线缆和其他线缆的长距离并排走线；
- 当控制线缆必须穿过动力线缆时，要保证两种线缆之间的夹角尽可能保持90 度。不要将其他线缆穿过驱动器；
- 驱动器的动力输入和输出线及弱电信号线（如控制线路）尽量不要平行布置，有条件时垂直布置；
- 线缆线槽之间必须保持良好的连接，并且接地良好。铝制线槽可用于改善等电位。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/tB7YRkZM/67ecb2f44e953.png)

---