### 技术参数指引

| **项目** | **SX5232-1111** | **SX5232-1121** | **SX5232-2112** | **SX5232-2122** |
|---|---|---|---|---|
| 处理器 | Intel® N系列处理器，2.0Ghz |
| 处理器核数量 | 4 |
| 内存 | 8GB | 16 GB |
| EtherCAT 从站 | 32（伺服轴或IO） |
| 存储 | 默认128GB存储，可扩展至1T | 默认256GB存储，可扩展至1T |
| 接口 | 4\*RJ45 10/100/1000 Mbit/s   1\*HDMI   2\*USB 3.0   1\*CAN   1\*COM (RS232/RS485/RS422软件可配置) |
| 散热 | 主动风冷 |
| 操作系统 | Win10 企业版 LTSC |
| 电源 | 24V DC (-15%~+20%) |
| 外观尺寸(W\*H\*D) | 142\*100\*90 (mm) |
| 本地扩展 | 支持SRE系列本地扩展模块，超过8个模块，需要单独配置电源中继模块 |
| 本体I/O | 8\*DI（支持PNP/NPN） |
| 4\*DO（支持PNP） | 4\*DO（支持NPN） | 4\*DO（支持PNP） | 4\*DO（支持NPN） |
| 4\*自适应DI/DO   （支持PNP） | 4\*自适应DI/DO   （支持NPN） | 4\*自适应DI/DO   （支持PNP） | 4\*自适应DI/DO   （支持NPN） |

**输入/输出规格**

| **项目** | **详细规格** |
|---|---|
| 输入点数 | 8路DI，支持PNP/NPN(通过接线区分) |
| 额定值 | 24V DC |
| “0”信号 | &lt;5V |
| “1”信号 | &gt;15V |
| 允许静态电流 | 1mA |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |
| 输出点数 | 4路DO |
| 输出类型 | PNP或NPN |
| 输出短接保护 | 有，电子式 |
| 最大灯负载 | 5W |
| 输出电流“1” | 0.5A |
| 漏电流 | ＜1mA |
| 输入输出自适应 | 支持4路自适应IO (DI01-DI04) |
| 自适应IO配置说明 | DI01-DI04自适应输入或输出，每个通道可以选择作为输入或输出进行操作,支持PNP或NPN |
| 背板总线耗电流 5V | 180mA |