### 配置参数定义

模块配置共有1个参数，如下表所示。

| **功能** | **参数名** | **取值范围** | **默认值** |
|---|---|---|---|
| 频率变化率时间参数 | RoCoF calculation time | 40~1000ms | 40 |

频率变化率时间参数

频率变化率时间功能体现单位时间频率变化的速度，默认频率变化率时间为40ms，可设置范围40~1000ms。

---

### 过程数据

上行数据

| **上行数据90字节（每通道6字节，通道\[n\]取值01~15）** |
|---|
| **名称** | **含义** | **取值范围** | **数据类型** | **长度** |
| Channel n State | 通道状态字 | 错误码：0000：正常1111：控制指令超出 | UINT | Bit15~Bit12 |
| 通道号：   00：channel 1（A相）   01：channel 2（B相）   10：channel 3（C相）   11：reserved | BIT11~BIT8 |
| 参数：   0x00：Urms 电压有效值（mV）   0x01：Irms 电流有效值（mA）   0x02：单相f频率（mHz）   0x03：P有功功率（mW）   0x04：Q无功功率（mW）   0x05：功率因数   0x06：三相电频率   0x07：三相总有功功率   0x08：三相总无功功率   0x09：VA和VB的相角   0x0a：VB和VC的相角   0x0b：VA和VC的相角   0x0c：VA和IA的相角   0x0d：VB和IB的相角   0x0e：VC和IC的相角   0x0f：IA和IB的相角   0x10：IB和IC的相角   0x11：IA和IC的相角   0x12：该相频率变化率（mhz/s） | BIT7~BIT0 |
| Channel n Data | 通道数据 | / | DINT | 4字节 |

下行数据



| **下行数据60字节（每通道4字节，通道\[n\]取值01~15）** |
|---|
| **名称** | **含义** | **取值范围** | **数据类型** | **长度** |
| Channel n Ctrl | 通道控制字 | 通道选择：   0x00：channel 1（A相）   0x01：channel 2（B相）   0x02：channel 3（C相） | UINT | BIT15~BIT8 |
| 数据选择：   0x00：Urms 电压有效值（mV）   0x01：Irms 电流有效值（mA）   0x02：单相f频率（mHz）   0x03：P有功功率（mW）   0x04：Q无功功率（mW）   0x05：功率因数   0x06：三相电频率   0x07：三相总有功功率   0x08：三相总无功功率   0x09：VA和VB的相角   0x0a：VB和VC的相角   0x0b：VA和VC的相角   0x0c：VA和IA的相角   0x0d：VB和IB的相角   0x0e：VC和IC的相角   0x0f：IA和IB的相角   0x10：IB和IC的相角   0x11：IA和IC的相角   0x12：该相频率变化率（mhz/s） | BIT7~BIT0 |
| Channel n Data | 通道数据 | / | UINT | 2字节 |