### 概览

SRT6022 2 通道串行通讯模块是工业自动化系统中实现设备中距离可靠数据交互的关键组件，适用于需通过 RS422 接口构建抗干扰通讯链路的场景。​

电源参数方面，系统电源为 5VDC（±10%），模块功耗≤160mA，适配工业标准低压供电环境。​

串口特性上，具备 2 个通讯通道，支持最大 32 个节点，采用 RS422 接口，兼容可配置 Modbus RTU 主站 / 从站及自由协议，通讯速率覆盖 4800bps~115200bps，满足工业设备的稳定对接需求。占用输入字节数 46、输出字节数 50，适配数据传输规划。​

采用电容隔离方式，隔离耐压 500V，增强抗干扰能力。防护等级 IP20，适应严苛工业环境。