### B码解码扩展扩展模块

SX2500-0510 B解码模块是专门用于对 IRIG-B 码进行解码的设备，解码后会生成同步秒脉冲和时间报文，用于对设备进行校时。该模块进行了专门的 3KV 电气隔离，即使RS485 端口被浪涌损坏，浪涌电流也不会损坏内部电路和用户电路。同时每个端口均有EMC 保护，增强抗干扰能力。模块具有处理速度快，输出精度高的特点，能满足设备对时间的高精度要求。

| 物理特性 |
|---|
| 重量 | ≤0.5Kg |
| 工作温度 | -40~60℃ |
| 存储温度 | -40~80℃ |
| 相对湿度 | 5～95%(无凝结) |
| 整体尺寸 | 宽高与网口扩展保持一致。长度不大于100mm |
| 电气特性 |
| 功率要求 | P＜1W |
| 供电要求 | 主体供电（无需外接电源） |
| 输入接口 | RS485(A/B/GND) |
| 机械特性 |
| 安装方式 | DIN导轨安装（参考主机扩展模块安装手册） |
| 机械尺寸 | 60\*100\*70.5mm |
| 性能/功能特性 |
| 支持系统 | 支持UBUNTU 该模块透传可选 |
| 对时精度 | 1ms |
| 输出报文规约 | Modbus-RTU 和 DLT1100.1-2018 电力规约（可选） |

通讯协议

采用 Modbus-RTU 规约格式，串口波特率默认 9600bps。数据一共 19 个字节，B 码有效时。