### 技术参数指引

| **技术参数** | **SC2216** |
|---|---|
| 输出通道数 | 16 |
| 供电电压 | 24 V DC (-15 %/ +20 %) |
| 负载类型 | 电阻、电感、灯类 |
| 输出电流 | 最大0.5A /通道 （短路保护） |
| 反向电压保护 | 有 |
| 开关时间 | Ton：典型值15µs ；Toff：典型值300µs |
| Us供电消耗 | 典型值155mA |
| 负载电流消耗 | 典型值9mA +负载 |
| 电气隔离耐压 | 500 V (通信与现场电压） |
| 工作温度 | ﹣25 ℃～﹢85 ℃ |
| 储存温度 | ﹣40 ℃～﹢85 ℃ |
| 相对湿度 | 95 %，无冷凝 |
| 外形尺寸 |  |
| 重量 | ～24 g |
| 安装 | PCB （信号分配板可支持导轨、螺钉等多样化需求） |
| 安装位置 | 35mm上下安装间隙 |
| 位置编码 | 1 &amp; 4 |