### SRT1016模块地址表

| **输入输出信号所占 word 大小** | **以 word 为单位划分** |
|---|---|
| 输入(CPU 模块←SRT1016 模块)（2word） | 0 | 1 |
| 状态字 | 数据字 |
| 输出(CPU 模块→SRT1016 模块)（1word） | 0 |
| 控制字 |

状态字详细说明

| **软元件地址** | **信号名称** |
|---|---|
| Bit0 | 模块通讯状态（输入值为“0”时表示正常，为“1”时表示故障） |
| Bit1 | 模块参数配置状态（输入值为“0”时表示无效配置，为“1”时表示有效配置） |
| Bit15~Bit2 | 保留 |

数据字详细说明

| **软元件地址** | **信号名称** |
|---|---|
| Bit15~Bit0 | 数字量采集数据输入 |

控制字详细说明

| **软元件地址** | **信号名称** |
|---|---|
| Bit2~Bit0 | 模块滤波延时参数配置，具体分为 6 个档次，如下所示：注意：参数配置值高低位说明：左边为高位，右边为低位。（   例 001：最左边第一个‘0’为最高位 Bit2，最右边的‘1’则为最低位    Bit0000（默认值）：延时 4 ms   001：延时 0 ms   010：延时 1 ms   011：延时 10 ms   100：延时 30 ms   101：延时 100 ms |
| Bit15~Bit3 | 保留 |