### 速度控制模式

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/6AEs4GX6/6865f1be318bd.png)

通过伺服驱动器面板或SV3 Designer调试平台将参数P04.00的值设定为0，伺服驱动器将工作于速度控制模式。

请按照机械结构和指标设定伺服驱动器参数。以下说明采用速度控制模式时的基本参数设定。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/6AEs4GX6/6865f1ca4574b.png)