在功能视图-龙门调试-专家模式界面，可以同时修改主从轴的相关参数，主持主从轴耦 合编辑，编辑完成后分别电机写入勾选项（主、从），可分别写入主从轴驱动器中。

下图所显示的参数列表，可通过后台 MemeData 目录下 Gantry.ini 文件编辑，用户可输 入参数索引，自己配置所需读写的功能码。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/D6PIyZnb/67f4cec1a2969.png)