### SRT2232模块地址表

| 输入输出信号所占 word 大小 | 以 word 为单位划分 |
|---|---|
| 输入(CPU 模块←SRT2X32 模块)（1word） | 0 |
| 状态字 |
| 输出(CPU 模块→SRT2X32 模块)（1word） | 0~1 |
| 数据字 |

状态字详细说明

|  | Bit15~1 | Bit0 |
|---|---|---|
| Word0 | 保留 | 模块通讯状态（输入值为“0”时表示正常，为“1”时表示故障） |

数据字详细说明

|  | Bit15~Bit0 |
|---|---|
| Word0 | 0~15 通道数字量数据输出 |
| Word1 | 16~31 通道数字量数据输出 |