### 拖链导轨配线

高柔性拖链电缆在设备中对于信号、控制、动力传输等方面肩负着重要的使命。高柔性拖链电缆在拖链中必须与其它部件保持同步。更进一步地说，高柔性拖链电缆在拖链中的安装与保护必须特别仔细，稳定且高寿命地有效使用依赖于精确的安装。

应确保电缆在弯曲半径内完全自由移动，即不作强迫移动，应使电缆彼此间与导向装置之间可以相对移动。高柔性电缆在拖链中布线时，电缆不能过松或者过紧，过松将导致电缆在拖链中发生弯扭等现象影响其使用寿命；过紧会导致电缆与拖链内壁产生较大的摩擦力，导致电缆护套被磨损，并使电缆径向受力加大,以及电缆扭曲等现象影响使用寿命。

拖链电缆的两端必须安装电缆固定件，电缆固定点不能移动，从弯曲曲线的端点到固定件的距离应尽可能大，一般大于电缆直径的20~30倍。

不能将高柔性拖链电缆固定在拖链的运动部位，或将拖链内的电缆捆扎在一起，这样会使电缆所具有的弯曲应力的吸收、分散作用受阻，影响使用寿命。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/PeCBr6WX/6864cf14e532a.png)

高柔性电缆在拖链中布线时，电缆应并排敷设在拖链的支架中，尽可能的分开排列，相邻两根电缆之间必须有一定的空隙，在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10%以上。

避免电缆多层布线（即避免在不使用隔套的情况下，将一根电缆排列在另一根电缆之上）。如果空间有限，需要将一根电缆放置在另一根电缆之上时，那么必须安装隔板或者搁架！

如电缆直径有较大差异，电缆的直径相差大于20%布线时，需要在两根电缆之间增加隔板，以避免电缆之间窜动或相互缠绕。

电缆在拖链中的填充系数应控制在60%以下（30%以下更为理想）。

为了确保拖链在运动状态中保持平衡，分配在拖链上的电缆重量尽可能的均衡；建议较重的电缆位于两边，较轻的电缆位于中间。

备注：

- 经过一段时间的操作后，定期检查一下电缆的位置，该检查必须在推拉移动后进行；如有位移，应及时进行修正调整。
- 对于垂直悬挂的拖链，其支架中必须具有更多的自由空间，因为电缆在操作过程中由于地心引力作用会被拉伸，经过一段时间的操作使用后，定期检查一下电缆

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/PeCBr6WX/6864cf56c3b11.png)

如果拖链发生损坏或者折断，则其电缆也需更换，因为过度拉伸造成的损坏是无法避免与修复的。

柔性电缆在拖链中使用时的弯曲半径应符合产品规格书中的技术参数。

经过一段时间的操作后，定期检查一下电缆的位置，以及时常确认电缆可以跟随拖链移动，而没有强制力；该检查必须在推拉移动后进行；如有位移或者强制力，应及时进行修正调整。

对于敷设直径小于10mm的多芯高柔性电缆，建议使用引导管。

对于自由移动的管子，应安装引导管或者隔板。

相邻的电缆之间不能相互翻越，因此电缆上方的空隙不应大于相邻电缆直径的50%

必须遵循以下原则：

- 原则1：如果D1+D2＞1.2倍的拖链内高，则两根电缆之间不必分隔。电缆不会相互翻越或缠绕(如下图)。
- 原则2：如果D1+D2≤1.2倍的拖链内高，则必须采用分隔片减小空隙(如下图)。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/PeCBr6WX/6864cf9d31fd0.png)