### 网口通信规格

SX51系列工智机具备4个千兆网口，其定义如下表所述：

| **编号** | **网口** | **描述** |
|---|---|---|
| 1 | LAN 1 | 编程口（用于下载和监控等），支持Modbus TCP、EtherNet/IP、 Profinet、OPC UA、自由口通信出厂默认固定IP地址：192.168.1.200 |
| 2 | LAN 2/3/4 | 千兆以太网口，支持EtherCAT主站、Modbus TCP、EtherNet/IP、Profinet、OPC UA、自由口通信 |

备注：LAN1和LAN2/3/4网口的IP地址不能处于同一网段

---

### RJ45网线连接

100/1000Base-T(X)以太网接口采用标准RJ45连接器，具有自适应功能，能自动配置到 100M/1000M 状态以及全双工/半双工运行模式，并支持线缆的 MDI/MDI-X 自识别功能，即与终端设备和网络设备相连使用直连网线或交叉网线均可。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/3eyVHIEv/67cf985d88fef.png)

引脚分配

| **引脚编号** | **MDI-X** | **MDI** |
|---|---|---|
| 1 | 发送/接收数据(TRD1+) | 发送/接收数据(TRD0+) |
| 2 | 发送/接收数据(TRD1-) | 发送/接收数据(TRD0-) |
| 3 | 发送/接收数据(TRD0+) | 发送/接收数据(TRD1+) |
| 4 | 发送/接收数据(TRD3+) | 发送/接收数据(TRD2+) |
| 5 | 发送/接收数据(TRD3-) | 发送/接收数据(TRD2-) |
| 6 | 发送/接收数据(TRD0-) | 发送/接收数据(TRD1-) |
| 7 | 发送/接收数据(TRD2+) | 发送/接收数据(TRD3+) |
| 8 | 发送/接收数据(TRD2-) | 发送/接收数据(TRD3-) |