### 技术参数指引

| **数字量输入** |
|---|
| 额定电压 | 24 VDC（18V～30V） |
| 信号点数 | 3 |
| 信号类型 | NPN/PNP |
| “0”信号电压（PNP） | -3~+3 V |
| “1”信号电压（PNP） | 15~30 V |
| “0”信号电压（NPN） | 15~30 V |
| “1”信号电压（NPN） | -3~+3 V |
| 输入电流 | 4 mA |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 隔离耐压 | 500 VAC |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |
| **数字量输出** |
| 额定电压 | 24 VDC（18V～30V） |
| 信号点数 | 4 |
| 信号类型 | NPN |
| 负载类型 | 阻性负载、感性负载 |
| 单通道额定电流 | Max：500 mA |
| 端口防护 | 过流保护 |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 隔离耐压 | 500 VAC |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |