### 概览

SRT3804 4 通道热电阻（RTD）输入模块是工业自动化系统中实现精准温度测量的专用组件，适用于需对多区域温度进行监测的工业场景。​

电源规格方面，系统电源为 5V DC（±10%），电流消耗≤75mA，适配工业低压供电环境，功耗较低。​

输入特性上，具备 4 路输入通道，支持 2 线制或 3 线制连接方式，兼容 PT100、PT200、PT500、PT1000 等多种热电阻传感器。温度测量范围覆盖 - 200～+800℃，分辨率达 0.1℃，精度为满量程 ±0.1%，确保宽温域内的测量准确性，满足工业测温多样化需求。

​采用 500V 电容隔离方式，抗干扰能力稳定。支持系统电源指示与通讯故障诊断功能，便于实时监控模块运行状态，保障温度监测的可靠性，为工业温控系统提供精准数据支持。