### 指示灯说明

SRE5012指示灯说明

| **指示灯** | **说明** |
|---|---|
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯：   亮：模块供电正常；   灭：模块无供电； |
| 5V（绿色） | 5V指示灯电源输出指示灯：   亮：电源输出正常   灭：电源输出异常 |
| Q1（绿色） | 亮：通道1门控输出。   灭：通道1门控无输出。 |
| Q2（绿色） | 亮：通道2门控输出。   灭：通道2门控无输出。 |
| A1 | 通道1， A相输入指示 |
| B1 | 通道1， B相输入指示 |
| C1 | 通道1， C相输入指示 |
| A2 | 通道2， A相输入指示 |
| B2 | 通道2， B相输入指示 |
| C2 | 通道2， C相输入指示 |
| L1 | L1输入指示 |
| L2 | L2输入指示 |
| L3 | L3输入指示 |
| L4 | L4输入指示 |