### 概览

SRL3204 模拟量输入模块是工业自动化系统中用于精准采集电压与电流信号的组件，适用于需对模拟量参数进行监测的工业场景。

​电源参数方面，总线电源为 5VDC，满载时消耗电流 150mA，支持供电极性保护，提升电源连接安全性。​

模块具备 4 路差分输入通道，可采集电压（单极性 0-10V）与电流（0~20mA）信号，单极性数据范围 0~32000。精度表现优异，电压测量为 16 位，电流测量 15 位，确保数据采集的准确性。最大可持续电压达 30V DC，适应多样输入环境。