### 技术参数指引

| 型号 | SRE3284 |
|---|---|
| 技术规格 |
| 输入点数 | 4 |
| 输入类型 | 热电偶 |
| 供电极性保护 | 支持 |
| 工作电压 | 24VDC（允许电压范围18VDC~28VDC） |
| 总线5VDC耗电流 | 165mA |
| 输入范围 | 热电偶类型（任选一个）：S/T/R/E/N/K/J;电压范围：±80mV |
| 测量原理 | Sigma -Delta |
| 分辨率 |
| 温度 | 0.1℃/0.1℉ |
| 电压 | 15位+符号位 |
| 共模抑制 | 85dB，DC-50HZ/60HZ/400HZ |
| 导线长度 | 补偿导线最长30m |
| 导线回路电阻 | 最大为20Ω |
| 输入阻抗 | ≥10MΩ |
| 基本误差 | ≤0.1%FS |
| 一致性 | 0.05%FS |
| 冷端误差 | ±1.5℃ |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 电源与总线之间 | 有 |
| 通道与电源之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源、RUN绿色指示灯 |
| 工作环境 |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80（mm） |