### 尺寸及接线说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/POmFo2rd/6888433cca44f)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/POmFo2rd/6888433ccadd7)

 SRT6012 模块尺寸图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/POmFo2rd/6888433cc8733)

SRT6012 模块接线图

SRT6012 模块接线表

| **接口定义** | **端子丝印标识** | **外部接线说明** |
|---|---|---|
| 1\_TX | 1 | 232 RX（第 1 通道） |
| 1\_RX | 2 | 232 TX（第 1 通道） |
| GND | 3&amp;4 | 接地（第 1 通道） |
| 2\_TX | 1 | 232 RX（第 2 通道） |
| 2\_RX | 2 | 232 TX（第 2 通道） |
| GND | 3&amp;4 | 接地（第 2 通道） |
| NC | 5&amp;6 | 无需接线 |
| NC | / | 没有接口 |

注意：  
SRT6012 的 RS232 接口需要与外部设备交叉接线，即模块的 1 号端口 TX 接外部设备的 RX，2 号端口 RX 接外部设备的 TX。  
模块的 3 号和 4 号端口是 GND，内部联通，用户只需要将其中任意一个与外部设备的GND 相连即可。