---

### 参数管理

点击工具栏进行![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5d1373d.png)功能码参数设定界面。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5d87b2e.png)

- 工具栏区域

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5d195ee.png)

| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5d32280.png) | 当前页功能码全选、全不选； |
|---|---|
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5d52168.png) | 打开、保存配方文件，保存配方只保存当前页已勾选功能码； |
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5d4ba31.png) | 参数配方对比功能，如下图： |

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5e17ebd.png)

- 视图区

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5e15377.png)

1功能码分组区：从用户视角，进行功能组划分，更方便用户使用；

---

### 示波器

| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5dee77e.png) | 打开波形文件，文件格式为csv |
|---|---|
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5e2a2fe.png) | 保存当前波形只文件，文件格式为csv |
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5e29a04.png) | 将当前波形显示区域，进行截屏，图片格式为bmp |
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5edab15.png) | 测量功能，点击该按钮，通过拖动波形区域中A、B游标，对AB区间波形进行测量运算 |
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5ecb249.png) | 游标功能，点击该按钮后，鼠标滑过波形区域，显示当前鼠标位置显示波形中各通道的值 |
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5ed7ed7.png) | 波形放大，点击该按钮后按钮为按下状态放大功能生效，再次点击按钮抬起放大失效；鼠标左键圈选波 |
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5eebede.png) | 波形恢复，点击该按钮，波形恢复原始状态； |
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f7348014.png) | 自适应坐标系，点击该按钮，会自动计算波形最大最小值进行纵坐标自适应 |
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5f1d231.png) | FFT分析，点击该按钮，鼠标左键进行圈选波形区域，鼠标左键抬起时软件进行FFT分析后，弹出分析结果，并标识三个共振点频率 |
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5f1a9c1.png) | 波形对比，点击该按钮，选择要对比的波形，文件中波形文件会叠加至现有波形区域 |
| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072f5f8874d.png) | 取消波形对比，点击该按钮，被对比波形从波形区域删除 |

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072ff324e9f.png)

游标测量

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/68072fffa4dd8.png)

 FFT共振点分析

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/6807300c7a0f4.png)

波形对比

- 配置

通道配置：示波器最多支持四个通道采集。用户可通过“位置采集”、“速度采集”、“转矩采集”三个按钮，快捷生成对应模式下的通道配置；

采样模式：支持触发与连续两种采样方式。

触发采样：精度可以到1倍载波频率，但是采样点数较少（每个通道1024个点）。用户可通过点击“触发条件”按钮进入触发条件设置界面设置触发条件；

连续采样：连续采样精度在毫秒级别，支持长时间连续采样，采样过程中波形自动保存至软件目录“wavedata”目录下。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VC1H88CI/680730424c420.png)