### 概览

SRT3028 8 通道通用型模拟量输入模块是工业自动化系统中实现多类型模拟量精准采集的核心组件，适用于需灵活适配不同电压、电流信号监测的场景。

电源规格方面，系统电源为 5VDC（±10%），电流消耗因模式而异：电压模式≤80mA，电流模式≤200mA，适配工业低压供电环境。​

输入特性丰富，具备 8 路输入通道，支持多种电压 / 电流范围：0~10V、0~5V、1~5V、-10~10V（电压）及 0~20mA、4~20mA、-20~20mA（电流），满足多样化信号采集需求。16 位分辨率搭配满量程 ±0.1% 的精度，确保输入信号采集精准可靠。​

采用 500V 电容隔离，支持系统电源指示与通讯故障诊断，保障运行稳定性。防护等级 IP20，适应严苛工业环境。