### 概览

SRL1132 输入模块是工业自动化系统中支持多通道信号采集的实用组件，适用于需大规模开关量信号监测的工业场景。

电源参数方面，总线电源为 5VDC，满载时消耗电流 210mA，适配工业标准供电环境。具备 32 路输入通道，输入电压额定值 24V DC，“0” 信号最大 5V DC/1mA，“1” 信号最小 15V DC/2.5mA，支持源型输入，允许静态电流 1mA，兼容性良好。

​输入延时（从 0 到 1 或 1 到 0）最小 1~2ms（扩展 32 个模块典型值），响应迅速。绝缘测试电压达 500V DC，通道与总线之间、通道间均有隔离，提升抗干扰能力。每通道配备绿色 LED 显示，支持系统电源诊断和警告功能，便于状态监控与故障排查。