### 概览

SRR2216 数字量输出模块是工业自动化系统中实现开关量信号输出控制的重要组件，适用于各类工业设备的驱动与控制场景。​

电源参数方面，总线输入电源额定电压 5VDC（4.5V~5.5V），额定电流≤55mA；现场侧输入电压 24VDC（20.4V~28.8V），额定电流消耗 55mA，功耗 0.275W，能效表现优异。​

模块具备 16 路 PNP 型输出通道，输出压降＜1V，支持阻性、感性及灯负载，单通道额定电流最大 0.5A，漏电流 &lt; 10uA，兼容性广泛。反应时间 &lt; 150us，响应迅速。​

输出保护机制完善，含短路保护（自动恢复）、反接保护（自动恢复）及现场侧浪涌保护，提升系统安全性。采用光耦隔离设计（隔离耐压 500VAC），搭配绿色 LED 通道指示灯，确保运行稳定与调试便捷，满足工业现场严苛的控制需求。