### 总体配线图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/WiLW9uDu/67ff3eee2f53b.png)

- 内部24V电源范围20~28V，最大工作电流200mA。
- DI输入电源需外接，供电电压范围DC12~24V，最高不超过30VDC。
- 高速/低速脉冲口接线请选用双绞屏蔽线，屏蔽层必须两端接PE，GND与上位机信号地可靠连接。
- DO输出电源需外接，电源范围5-24V。DO端口最大允许电压DC30V，最大允许电流50mA。
- 编码器分频输出线缆请选用双绞屏蔽线，屏蔽层必须两端接PE，GND与上位机信号地可靠连接。