### 技术参数指引

| **型号** | **SRL1032** |
|---|---|
| 技术规格 |
| 输入点数 | 32 |
| 总线5VDC消耗电流（满载时） | 210mA |
| 电缆长度（非屏蔽） | 100m |
| 输入电压 |
| 额度值 | 24V DC |
| “0”信号 | 最大5V DC，1mA |
| “1”信号 | 最小15V DC，2.5mA |
| 输入延时 |
| 从0到1，最小 | 1~2ms(扩展32个模块典型值) |
| 从1到0，最小 | 1~2ms(扩展32个模块典型值) |
| 输入特性 | 漏型 |
| 允许静态电流 | 1mA |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 通道间 | 有 |
| 显示指示 | 每通道输入绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%(无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高）(mm) | 27\*100\*68 |