### 安装

#### 下载与安装

[deb包链接]()

#### deb安装、系统集成（推荐使用）

```Shell
sudo dpkg -i ./ivshm-server_xxx_amd64.deb
```
---
### 配置

#### host 机器系统配置

##### 检查系统配置 ivshmem PCI 设备

1. 查看后台服务有无 ivshmem-server 运行
2. `guest` 机器默认配置包含五个 ivshmem pci 设备

```xml
<!-- 配置模板 -->
<!-- 其中 address 字段可忽略，首次配置时没有 address 字段, 配置完成后有系统分配 address 字段并赋值
         name : [Aegis, Eagle, Lightning, Hera, Olympus] -- 任选其一，不可重复
          type : ivshmem-doorbell -- 默认配置
         path : /tmp/ + name -- name 为上述 name 相对应的取值, example : /tmp/Aegis
         msi  : 
       vectors : 1        -- 默认配置，当前由于 Linux guest 驱动仅支持 1 个中断，固默认为 1
       ioeventfd : on -- 默认配置
-->
<shmem name='Aegis'>
    <model type='ivshmem-doorbell'/>
    <server path='/tmp/Aegis'/>
    <msi vectors='1' ioeventfd='on'/>
</shmem>
<shmem name='Eagle'>
    <model type='ivshmem-doorbell'/>
    <server path='/tmp/Eagle'/>
    <msi vectors='1' ioeventfd='on'/>
</shmem>
<shmem name='Lighning'>
    <model type='ivshmem-doorbell'/>
    <server path='/tmp/Lighning'/>
    <msi vectors='1' ioeventfd='on'/>
</shmem>
<shmem name='Hera'>
    <model type='ivshmem-doorbell'/>
    <server path='/tmp/Hera'/>
    <msi vectors='1' ioeventfd='on'/>
</shmem>
<shmem name='Olympus'>
    <model type='ivshmem-doorbell'/>
    <server path='/tmp/Olympus'/>
    <msi vectors='1' ioeventfd='on'/>
</shmem>
```



```txt
# xxx 为配置的 guest 机器, 打开配置界面查找 xml 中 shmem 字段配置是否与默认配置相符合
virsh edit xxx
```