# DO接口规格

### DO接口硬件图

### DO接口定义

接口 | 信号名 | 接口 | 信号名
1 | DO0 | 6 | DO4
2 | DO1 | 7 | DO5
3 | DO2 | 8 | DO6
4 | DO3 | 9 | DO7
5 | 公共端G | 10 | 公共端G
6 | VCC | 12 | VCC

### DO输入规格

项目 | 规格
输出点数 | 8路数字量输出
工作电压 | DC 5-24V
信号类型 | 支持PNP/NPN输出
0信号电压(PNP) | 0V-1.5V
1信号电压(PNP) | DC 5-24V
0信号电压(NPN) | DC 5-24V
1信号电压(NPN) | 0V-1.5V
隔离方式 | 光耦隔离
单通道电流输出 | 最大1A
输出频率 | 1Khz以上
端口防护 | 过压、过流防护
负载类型 | 阻性负载、感性负载
隔离耐压 | 2500V以上

PNP 模式：G端子接入24V，V端子接入0V，输出信号是0V。
NPN 模式：G端子接入0V，V端子接入24V，输出信号是24V。