# 技术规格

### 技术参数指引

SC4234(4通道0..20mA模拟量量输出模块)

项目 | SC4234
输出通道数 | 4（单端两线制）
供电电压 | 24 V DC (-15 %/ +20 %)
信号电流 | 0mA～20mA
负载 | ＜500Ω（过载保护）
测量误差 | ＜0.1%（0～55℃，相对于满量程）
分辨率 | 16位
转换时间 | ～200μs
分布式时钟（64bit） | 支持SM与DC同步切换
分布式时钟精度 | << 1μs
Us供电消耗 | 典型值165mA
Up供电消耗 | 典型值17mA + 负载（＜13.5mA/通道）
电气隔离耐压 | 500 V(通信与现场电压）
工作温度 | ﹣25 ℃～﹢85 ℃
储存温度 | ﹣40 ℃～﹢85 ℃
相对湿度 | 95 %，无冷凝
外形尺寸 | ～12 x 62 x 55 mm
重量 | ～24 g
安装 | PCB（信号分配板可支持导轨、螺钉等多样化需求）
安装位置 | 35mm上下安装间隙
位置编码 | 1 & 7
防护等级 | IP20