# SV3 Designer参数管理

### 参数管理

点击工具栏进行功能码参数设定界面。

- 工具栏区域

| 当前页功能码全选、全不选；
| 打开、保存配方文件，保存配方只保存当前页已勾选功能码；
| 参数配方对比功能，如下图：

- 视图区

1功能码分组区：从用户视角，进行功能组划分，更方便用户使用；

### 示波器

| 打开波形文件，文件格式为csv
| 保存当前波形只文件，文件格式为csv
| 将当前波形显示区域，进行截屏，图片格式为bmp
| 测量功能，点击该按钮，通过拖动波形区域中A、B游标，对AB区间波形进行测量运算
| 游标功能，点击该按钮后，鼠标滑过波形区域，显示当前鼠标位置显示波形中各通道的值
| 波形放大，点击该按钮后按钮为按下状态放大功能生效，再次点击按钮抬起放大失效；鼠标左键圈选波
| 波形恢复，点击该按钮，波形恢复原始状态；
| 自适应坐标系，点击该按钮，会自动计算波形最大最小值进行纵坐标自适应
| FFT分析，点击该按钮，鼠标左键进行圈选波形区域，鼠标左键抬起时软件进行FFT分析后，弹出分析结果，并标识三个共振点频率
| 波形对比，点击该按钮，选择要对比的波形，文件中波形文件会叠加至现有波形区域
| 取消波形对比，点击该按钮，被对比波形从波形区域删除

游标测量

FFT共振点分析

波形对比

- 配置

通道配置：示波器最多支持四个通道采集。用户可通过“位置采集”、“速度采集”、“转矩采集”三个按钮，快捷生成对应模式下的通道配置；

采样模式：支持触发与连续两种采样方式。

触发采样：精度可以到1倍载波频率，但是采样点数较少（每个通道1024个点）。用户可通过点击“触发条件”按钮进入触发条件设置界面设置触发条件；

连续采样：连续采样精度在毫秒级别，支持长时间连续采样，采样过程中波形自动保存至软件目录“wavedata”目录下。