# HDMI接口

### HDMI接口规格

工智机采用标准HDMI显示接口，主要规格如下：

项目 | 规格
信号类型 | 数字HDMI
最高分辨率 | 1080P
是否支持热插拔 | 支持

HDMI端子pin脚定义如下所示：

序号 | 信号
1 | TMDS数据2+
2 | TMDS数据2屏蔽
3 | TMDS数据2-
4 | TMDS数据1+
5 | TMDS数据1屏蔽
6 | TMDS数据1-
7 | TMDS数据0+
8 | TMDS数据0屏蔽
9 | TMDS数据0-
10 | TMDS时钟+
11 | TMDS时钟屏蔽
12 | TMDS时钟
13 | 中电
14 | HEC数据
15 | SCL（DDC串行时钟）
16 | SDA（DDC串行数据线）
17 | DDC/CEC/HEC地面
18 | +5V电源（最大50mA）
19 | 热插拔检测（1.3）/HEC数据+（1.4）