# 指示灯说明

### 面板结构

编号 | 名称 | 说明
① | 模块指示灯和指示灯标识 | 指示耦合器电源状态、系统运行状态
② | 总线接口 IN | RJ45接口
③ | 总线接口 OUT | RJ45接口
④ | 电源接线端子 | 6P弹压式接线端子
⑤ | 导轨卡槽 | 适用DIN 35 mm导轨固定

### 指示灯功能

EtherCAT耦合器指示灯定义
标识 | 名称 | 颜色 | 状态 | 状态描述
PWR | 电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 模块电源工作正常
熄灭 | 模块未供电或电源异常
OVR | 过载指示灯 | 红色 | 熄灭 | 未超载
常亮 | 负载达到90%（±5%）以上
RUN | EtherCAT运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | EtherCAT OP状态
闪烁2.5Hz | EtherCAT PreOP状态
单闪（常亮200ms熄灭1s循环变化） | EtherCAT SafeOP状态
闪烁10Hz | BootStrap状态
熄灭 | EtherCAT Init状态
ERR | EtherCAT故障指示灯 | 红色 | 双闪[1] | EtherCAT看门狗超时
单闪（常亮200ms熄灭1s循环变化） | 模块本地错误
闪烁 2.5Hz | 常规配置错误
熄灭 | EtherCAT通信正常
IOR | IO通讯指示灯 | 绿色 | 常亮 | I/O 过程数据已建立
闪烁 1Hz | 无业务数据交互
闪烁10Hz | 耦合器固件升级
IOE | IO异常指示灯 | 红色 | 常亮 | 通讯异常
闪烁 1Hz | 存在告警I/O模块异常
熄灭 | 通讯无异常

注[1]：双闪是指常亮200ms熄灭200ms，再常亮200ms熄灭1000ms，如此循环闪烁。

网络状态指示灯定义
标识 | 名称 | 颜色 | 状态 | 状态描述
IN | 网络状态指示灯 IN | 橙色 | 闪烁 | 连接建立并有数据交互
熄灭 | 无数据交互或异常
绿色 | 常亮 | 建立网络连接
熄灭 | 无网络连接建立或异常
OUT | 网络状态指示灯 OUT | 橙色 | 闪烁 | 连接建立并有数据交互
熄灭 | 无数据交互或异常
绿色 | 常亮 | 建立网络连接
熄灭 | 无网络连接建立或异常