# 技术规格

### 技术参数指引

数字量输入
产品型号 | SRR1432
总线输入电源额定电压 | 5VDC（4.5V~5.5V）
总线输入电源额定电流 | ≤70mA
输入额定电压 | 24VDC（20.4V~28.8V）
输入电流典型值 | 5mA/ch（24VDC）
输入信号点数 | 16
输入信号类型 | NPN/PNP兼容
输入信号形式 | 电压直接输入形式 漏型输入（Sink）：NPN开集极输入形式 源型输入（Source）：PNP开集极输入形式
OFF电压/OFF电流 | -3V~+5V/0.9mA以下
ON电压/ON电流 | 11V~30V/2.1mA以上
反应时间 | <50us
输入滤波 | 无滤波、0.1ms、0.2ms、0.5ms、1ms、2ms、3ms（出厂设置）、4ms...18ms、19ms、20ms
最大输入频率 | 150Hz（滤波时间：3ms）
输入阻抗 | 5.4KΩ
隔离方式 | 光耦隔离
隔离耐压 | 500VAC
额定电流消耗 | 70mA
功耗 | 0.35W
数字输入类型 | Type1/Type3
通道指示灯 | 绿色LED灯
数字量输出
输出信号点数 | 16
输出信号类型 | PNP
现场侧输入电压范围 | 24VDC（20.4V~28.8V）
输出压降 | ＜1V
输出负载类型 | 阻性负载、感性负载、灯负载
单通道额定电流 | Max：0.5A
漏电流 | <10uA
反应时间 | <150us
输出通道保护 | 短路保护（自动恢复机制）
模块保护 | 反接保护（自动恢复机制）、现场侧浪涌保护
隔离方式 | 光耦隔离
隔离耐压 | 500VAC
通道指示灯 | 绿色LED灯