# 安装与接线

### 尺寸及接线说明

SRT2028 模块尺寸图

SRT2028 模块接线图（注意 SRT2028 不支持直流负载）

SRT2028 模块接线表

输出点 | 端子丝印标识 | 说明
NC | / | 无需接线
Q 0.0 | 1 | 输出通道 0
Q 0.1 | 2 | 输出通道 1
Q 0.2 | 3 | 输出通道 2
Q 0.3 | 4 | 输出通道 3
COM1 | 5&6 | L 或 N
NC | / | 无需接线
Q 0.4 | 1 | 输出通道 4
Q 0.5 | 2 | 输出通道 5
Q 0.6 | 3 | 输出通道 6
Q 0.7 | 4 | 输出通道 7
COM2 | 5&6 | L 或 N

SRT2028 接线方式：

SSR 可控硅输出模块 SRT2028 中接线端子 COM1 为输出通道 0~3 的公共端，可接 L 或 N，COM2 为输出通道 4~7 的公共端，接线方式同理，每组 COM 提供两个接线端子， 模块内部已经联通，方便用户并线使用。