# SRR1016 | 数字量输入模块

### 概览

SRR1016 数字量输入模块是工业自动化系统中高效采集开关量信号的核心组件，适用于多样化工业控制场景的信号监测需求。​

电源参数方面，总线输入电源额定电压 5VDC（4.5V~5.5V），额定电流≤50mA；输入额定电压 24VDC（20.4V~28.8V），输入电流典型值 5mA/ch（24VDC），功耗仅 0.25W，能效表现优异。​

模块具备 16 路输入通道，支持 NPN/PNP 兼容信号类型，适配漏型（Sink）与源型（Source）两种输入形式，OFF 电压范围 - 3V~+5V（电流≤0.9mA），ON 电压 11V~30V（电流≥2.1mA），兼容性广泛。​

反应时间 < 50us，输入滤波可在 0~20ms 间多档调节（出厂默认 3ms），最大输入频率达 150Hz（3ms 滤波时），响应迅速且抗干扰灵活。输入阻抗 5.4KΩ，采用光耦隔离设计（隔离耐压 500VAC），数字输入类型为 Type1/Type3，搭配绿色 LED 通道指示灯，确保运行安全与调试便捷。