# 安装与接线

### 尺寸及接线说明

SRT2008 模块尺寸图

SRT2008 模块接线图

SRT2008 模块接线表

输出点 | 接线端子标识 | 说明
NC | / | 无需接线
Q 0.0 | 1 | 输出通道 0
Q 0.1 | 2 | 输出通道 1
Q 0.2 | 3 | 输出通道 2
Q 0.3 | 4 | 输出通道 3
COM1 | 5&6 | 24V 或 0V
NC | / | 无需接线
Q 0.4 | 1 | 输出通道 4
Q 0.5 | 2 | 输出通道 5
Q 0.6 | 3 | 输出通道 6
Q 0.7 | 4 | 输出通道 7
COM2 | 5&6 | 24V 或 0V

SRT2008 接线方式：

固态继电器输出模块 SRT2008 中接线端子 COM1 为输出通道 0~3 的公共端，可接0V 或 24V，若 COM1 接 24V，则输出通道 0~3 输出为 24V；若 COM1 接 0V，则输出通道 0~3 为 0V。COM2 为输出通道 4~7 的公共端，接线方式同理。