# 主电路配线说明

### SIZE A主电路配线示例

- 请勿将电源输入(L1，L2，L3)接入到电机用输出端子(U，V，W)；
- 电机输出端子(U，V，W)接线与电机(U，V，W)一致，不能错序；
- 请勿将电源线和信号线布线在一起，两者之间需保持30cm以上间距；
- 请勿频繁开关伺服供电电源，否则会引起伺服内部频繁地对电容充电，预充电路负荷过大，造成性能下降。开关频次请控制在每分钟1次以下；
- 伺服断电后，内部仍可能有残余高压，在电源关闭15分钟后，并待电源指示灯熄灭后，才可进行接线等操作。

### SIZE B主电路配线示例

- 请勿将电源输入(L1，L2，L3)接入到电机用输出端子(U，V，W)；
- 电机输出端子(U，V，W)接线与电机(U，V，W)一致，不能错序；
- 请勿将电源线和信号线布线在一起，两者之间需保持30cm以上间距；
- 请勿频繁开关伺服供电电源，否则会引起伺服内部频繁地对电容充电，预充电路负荷过大，造成性能下降。开关频次请控制在每分钟1次以下；
- 伺服断电后，内部仍可能有残余高压，在电源关闭15分钟后，并待电源指示灯熄灭后，才可进行接线等操作。

### SIZE C主电路配线示例

- 请勿将电源输入(L1/R，L2/S，L3/T)接入到电机用输出端子(U，V，W)；
- 电机输出端子(U，V，W)接线与电机(U，V，W)一致，不能错序；
- 请勿将电源线和信号线布线在一起，两者之间需保持30cm以上间距；
- 请勿频繁开关伺服供电电源，否则会引起伺服内部频繁地对电容充电，预充电路负荷过大，造成性能下降。开关频次请控制在每分钟1次以下；
- 伺服断电后，内部仍可能有残余高压，在电源关闭15分钟后，并待电源指示灯熄灭后，才可进行接线等操作。

### SIZE D主电路配线示例

- 请勿将电源输入(R，S，T)接入到电机用输出端子(U，V，W)；
- 电机输出端子(U，V，W)接线与电机(U，V，W)一致，不能错序；
- 请勿将电源线和信号线布线在一起，两者之间需保持30cm以上间距；
- 请勿频繁开关伺服供电电源，否则会引起伺服内部频繁地对电容充电，预充电路负荷过大，造成性能下降。开关频次请控制在每分钟1次以下；
- 伺服断电后，内部仍可能有残余高压，在电源关闭15分钟后，并待电源指示灯熄灭后，才可进行接线等操作。