# 功能调试

### 配置参数定义

功能 | 参数名 | 取值范围 | 默认值
过程数据长度 | ProcessDataSize | 0：128Bytes | 0
1：256Bytes
2：384Bytes

### 过程数据长度

模块出厂默认为 SRC6051-128Bytes，上下行数据长度各128Bytes，模块支持设置过程数据长度，设置完成后，需重新上电扫描模块。

模块过程数据长度与型号匹配表：

模块过程数据长度与型号匹配表
模块型号 | 上行数据长度（Bytes） | 下行数据长度（Bytes）
SRC6051-128Bytes | 128 | 128
SRC6051-256Bytes | 256 | 256
SRC6051-384Bytes | 384 | 384

### 过程数据说明

下面以型号 SRC6051-128Bytes为例介绍过程数据。

上行数据 128字节（每通道8字节，通道n取值0~15）
名称 | 含义 | 长度
Channel n | 网关模块的输入数据 | 8字节
下行数据 128字节（每通道8字节，通道n取值0~15）
名称 | 含义 | 长度
Channel n | 网关模块的输出数据 | 8字节