# 功能调试

### 模块通讯示例

拓扑结构

SRT8210 与西门子 PLC 通讯拓扑图

TIA portal 软件与 SRT8210 模组通讯示例安装 GSDML 文件

在管理通用站设备描述文件界面导入最新的 GSDML 文件，导入时请将 GSDML 文件保存在指定文件夹下，选择此文件夹，TIA portal 会自动识别到保存的 GSDML 文件。

模块组态

成功导入 GSD 文件后在网络视图下，打开硬件目录，依次点击其他现场设备，IO，

HDC-PN，添加 SRT8210 模块。

选中添加的 SRT8210 模块，切换到设备视图下，根据实际拓扑添加 IO 模块。

TIA portal 软件组态操作图示 1

在设备视图下为 SRT8210模块分配设备名称。其设备名称与拨码开关有关，若拨码开关第一位为 ON，则设备名称为“SRT-1”。

TIA portal 软件组态操作图示 2

将组态信息下载到 PLC 后，转至在线。

进入运行模式后根据模块地址信息可进行强制输出和输入信号监控。

模块功能测试接线

数字量输出模块 SRT2116 操作：数字量输出模块中接线端子 X2 中 5 或 6 接 24V，接线端子 X4 中 5 或 6 接 0V，参见 SRT2116 模块接线图；

数字量输入模块 SRT1016 操作：SRT1016 为 16 通道通用型输入模块，COM1 为I0.0~I0.7 此 8 个输入点对应通道的公共端；COM2 为 I0.8~I0.F 此 8 个输入点对应通道的公共端。两组 COM 根据外部输入信号类型独立接线，当外部输入信号类型为源型时， COM 接 24V 的 0V，当外部输入信号类型为漏型时，COM 接 24V，参见 SRT1016 模块接线图。（PNP 型输入按照 SOURCE 接法，NPN 型输入按照 SINK 接法，触点开关两种接法均可）

输入模块 SRT1016 模块接线图输出模块 SRT2116 模块接线图