# 安装前注意事项

### 驱动器安装场所

- 请安装在无日晒雨淋的电控柜内
- 请勿在有硫化氢、氯气、氨、硫磺、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性环境使用本产品
- 请勿在有易燃性气体环境或可燃物附近使用本产品
- 请勿安装在高温、潮湿、有灰尘、有金属粉尘的环境中
- 无振动场所
- 安装场所污染等级：PD2

### 环境条件

项目 | 描述
使用环境温度 | 0 ~ +40 ℃
使用环境湿度 | 90%RH以下(不结露)
储存温度 | -20~70℃(不冻结)
储存湿度 | 90%RH以下(不结露)
振动 | 仅电机 | 旋转时49 m/s2以下、停止时24.5 m/s2以下
冲击 | 仅电机 | 98 m/s2以下
防护等级 | 连接器型电机 | IP67(使用了指定的电缆的情况下，但输出轴旋转部、电机连接器、编码器连接器的连接引脚部除外)
导线型电机 | IP65( 输出轴旋转部、电机连接器、编码器连接器的连接引脚部除外 )
海拔 | 最高海拔到5000m，1000m及以下使用无需降额，1000m以上每升高100m，降额1%，海拔超过2000m请联系厂家。