# 技术规格

### 技术参数指引

型号 | SRL1332
技术规格
总线5VDC消耗电流（满载时） | 190mA
输入特性
输入点数 | 16
额度值 | 24V DC
“0”信号 | 最大5V DC，1mA
“1”信号 | 最小15V DC，2.5mA
从0到1，最小（输入延时） | 1.2~4.8ms(扩展32个模块典型值)
从1到0，最小（输入延时） | 1.2~4.8ms(扩展32个模块典型值)
输入特性 | 源型
允许静态电流 | 1mA
绝缘测试电压 | 500V DC
电缆长度（非屏蔽） | 最长300m
电缆长度（屏蔽） | 最长500m
输出
输出类型 | PNP型固态MOSFET
输出点数 | 16
电缆长度（非屏蔽） | 最长300m
电缆长度（屏蔽） | 最长500m
输出短接保护 | 有，电子式
最大灯负载 | 5W
输出电流“1” | 0.5A
漏电流 | ＜1mA
触点机械寿命 | --
触点电气寿命（额定负载） | --
开关频率
阻性负载，最大 | 100HZ
感性负载，最大 | 0.5HZ
灯负载，最大 | 10HZ
机械负载，最大 | --
绝缘测试电压 | 500V DC
隔离
通道与总线之间 | 有
通道间 | 有
显示指示 | 每通道输出绿色LED显示
系统电源诊断和警告 | 支持
工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%(无凝露）
尺寸（长×宽×高）(mm) | 27×100×68