# 安装与接线

### 接线图

SRR4014

*COM内部导通，PE内部导通
*信号线缆建议采用屏蔽双绞线

### 接线端子

接线端子
电源端子 | 额定电压 | 250V
额定电流 | 8A
极数 | 6P
线径 | 24~16 AWG 0.2~1.5 mm²
信号线端子（即输入输出端子） | 额定电压 | 150V
额定电流 | 8A
极数 | 18P
线径 | 28~16 AWG 0.2~1.5 mm²
总线接口 | 2×RJ45 | 5类以上的UTP或STP（推荐STP）

### 接线说明和要求

#### 电源接线注意事项

模块系统侧电源及现场侧电源分开配置使用，请勿混合使用。
PE 需可靠接地。

#### 接线工具要求

| 电源端子和信号线端子采用免螺丝设计，线缆的安装及拆卸均可使用一字型螺丝刀（规格：≤3mm）操作。

#### 剥线长度要求

| 电源和信号线端子推荐电缆剥线长度10 mm。

####

#### 接线方法

| 单股硬导线，剥好对应长度的导线后，下压按钮同时将单股导线直接插入对应端孔。 多股柔性导线，剥好对应长度的导线后，可以直接连接或者配套使用对应标准规格的冷压端头（管型绝缘端子，参考规格如下表所示），下压按钮同时将绝缘端子直接插入对应端孔。

#### 电源端子和信号线端子规格如下表所示

管型绝缘端头规格表
规格要求 | 型号 | 导线截面积 mm²
管型绝缘端子L的长度为10 mm | E0310 | 0.3
E0510 | 0.5
E7510 | 0.75
E1010 | 1.0
E1510 | 1.5

注意：接线导线只能使用铜导线。