# 指示灯说明

标识 | 名称 | 颜色 | 状态 | 状态描述
LEDSys_24V | 输入电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 输入电源接入
熄灭 | 输入电源未接入
LEDSys_5V | 输出电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 5V输出电源正常
熄灭 | 5V输出电源异常
LED_80%LOAD | 80%负载指示灯 | 红色 | 常亮 | 5V电源输出电流超过1.6A
熄灭 | 5V电源输出电流未超过1.6A
LEDField_24V | 现场侧电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 现场侧电源接入
熄灭 | 现场侧电源未接入
RUN | 运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | EtherCAT OP状态
闪烁5Hz | EtherCAT PreOP状态
规律闪烁（熄灭1s常亮200ms循环变化） | EtherCAT SafeOP状态
熄灭 | 初始化状态或未上电，EtherCAT Init状态
ERR | 告警指示灯 | 红色 | 常亮 | 耦合器出现异常
| 熄灭 | 初始化状态、未上电或无错误
I/O RUN | I/O运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | I/O过程数据已建立
闪烁1Hz | 无业务数据交互
闪烁10Hz | 固件升级（包含IO固件升级）
I/O ERR | I/O错误指示灯 | 红色 | 常亮 | 通讯异常
闪烁1Hz | 存在告警I/O模块异常
熄灭 | 通讯无异常