# 安装与接线

### SRT1032尺寸及接线说明

SRT1032 接线方式：

SRT1032 为 32 通道通用型数字量输入模块，COM1 为 I 0.0~I 0.7 此 8 个输入点对应通道的公共端；COM2 为 I 0.8~I 0.F 此 8 个输入点对应通道的公共端，COM3 为 I 1.0~I 1.7此 8 个输入点对应通道的公共端；COM4 为 I 1.8~I 1.F 此 8 个输入点对应通道的公共端。四组 COM 根据外部输入信号类型独立接线，当外部输入信号类型为 PNP 型时，COM 接24V 的 0V，当外部输入信号类型为NPN 型时，COM 接 24V，每组 COM 提供两个接线端子，模块内部已经联通，方便用户并线使用。

SRT1032 模块尺寸图

SRT1032 模块接线图（端子丝印标识不同批次存在上图所示两个版本，不影响使用）

SRT1032 模块接线表及接线方式

SRT1032 模块接线表

输入点 | 说明 | 输入点 | 说明
I 0.0 | 输入通道 0 | I 1.0 | 输入通道 16
I 0.1 | 输入通道 1 | I 1.1 | 输入通道 17
I 0.2 | 输入通道 2 | I 1.2 | 输入通道 18
I 0.3 | 输入通道 3 | I 1.3 | 输入通道 19
I 0.4 | 输入通道 4 | I 1.4 | 输入通道 20
I 0.5 | 输入通道 5 | I 1.5 | 输入通道 21
I 0.6 | 输入通道 6 | I 1.6 | 输入通道 22
I 0.7 | 输入通道 7 | I 1.7 | 输入通道 23
COM1 | 输入通道 0-7 公共端 | COM3 | 输入通道 16-23 公共端
I 0.8 | 输入通道 8 | I 1.8 | 输入通道 24
I 0.9 | 输入通道 9 | I 1.9 | 输入通道 25
I 0.A | 输入通道 10 | I 1.A | 输入通道 26
I 0.B | 输入通道 11 | I 1.B | 输入通道 27
I 0.C | 输入通道 12 | I 1.C | 输入通道 28
I 0.D | 输入通道 13 | I 1.D | 输入通道 29
I 0.E | 输入通道 14 | I 1.E | 输入通道 30
I 0.F | 输入通道 15 | I 1.F | 输入通道 31
COM2 | 输入通道 8-15 公共端 | COM4 | 输入通道 24-31 公共端