# 通讯线缆要求

### 网口线缆要求

#### 线缆要求

通信对通信线缆有严格要求，需配套使用超五类及以上等级屏蔽网线，要求如下。

引脚 | 信号（以太网1000Mbps） | 信号方向 | 信号描述
1 | TD+ | 输出 | 数据传输+
2 | TD- | 输出 | 数据传输-
3 | RD+ | 输入 | 数据接收+
4 | -(DC+)﹡ | -（双向） | 不使用（数据C+）
5 | -(DC-) | -（双向） | 不使用（数据C-）
6 | RD- | 输入 | 数据接收-
7 | -(DD+) | -（双向） | 不使用（数据D+）
8 | -(DD-) | -（双向） | 不使用（数据D-）

在以太网波特率为1000Mbps和100Mbps时，4、5、7、8脚的定义不相同。

#### 长度要求

FastEthernet技术证实，在使用EtherCAT总线时，设备之间电缆的长度不能超过100米，超过该长度会使信号衰减，影响正常通讯。

#### 技术要求

100%导通测试，无短路、断路、错位和接触不良现象。 EtherCAT总线采用带屏蔽层线缆进行网络数据传输，推荐使用以下规格的网线：

项目 | 规格
电缆类型 | 弹性交叉电缆，S-FTP，超五类
满足标准 | EIA/TIA568A，EN50173，ISO/IEC11801 EIA/TI Abulletin TSB，EIA/TIA SB40-A&TSB36
导线截面 | 26AWG
导线类型 | 双绞线
线对 | 4