# 19英寸LCD 开架式触控显示器

### 概览

STS1921-0225|19英寸LCD 开架式触控显示器

采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性商业级品质，不易损坏，纯玻璃触摸屏，带来优质的图像质量。

### 技术参数指引

型号 | STS1921-0225
颜色 | 黑色
有效显示区域 | 14.8" x 11.85" / 376.32mm x 301.06mm
对角线 | 19"
长宽比 | 5:4
尺寸 | 有边框：16.33" x 13.50" x 1.97" / 414.7 x 342.7 x 50mm；无边框：16.54" x 13.70" x 1.60" / 420.1 x 348.1 x 40.7mm
最佳分辨率 | 1280 x 1024 60 Hz
其他支持的分辨率 | 640x480 60Hz; 720x400 70Hz; 800x500 60Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x800 60Hz
色彩 | 1,670万
亮度(标准) | IntelliTouch: 225 nits; PCAP: 225 nits
响应时间(标准) | 5 ms
视角 | 水平：85°/170°；垂直：80°/160°
对比度 | 1000:1
屏幕显示 | 可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进入。控制：菜单，上，下，选择，电源设置：亮度，对比度，时钟，相位，水平位置，垂直位置，自动调节，长宽比，清晰度，色温，OSD超时，OSD语言，OSD水平位置，OSD垂直位置，调用默认值，视频优先，信息，睡眠模式下触控语言：英语，法语，意大利语，德语，西班牙语，简体中文，繁体中文，日语锁定：OSD，电源
视频 | HDMI V1.3 A型母头母头DB-15连接器的模拟VGADisplayPort V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入输入视频水平同步频率范围： 30–82KHz；输入视频垂直同步(帧速)频率范围： 50-75Hz
电源 | 外置DC - 可选电源适配器(需额外选购)电源输入接口： 同轴电源插孔(2 mm (+0.0 -0.1mm) 针脚外径: 6.4mm (+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm (+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入电源信号规格：12VDC +/- 5%适配器输出电源连接器: DC筒塞（2.1mm（+/- 0.1mm）销内径，5.5mm（+/- 0.05mm）筒外径，9.5mm（+/- 0.3mm）筒长）
功耗 | 开启(默认 - 亮度75%): 10.52 W；开启 (标准 - 亮度100% ): 11.78 W 睡眠(显示器+电源适配器)：1.5W关闭(显示器+电源适配器)：0.5W
温度 | 工作：0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)；储存： -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
湿度 | 工作：20% - 80%；储存：10% - 95%
重量 | 不含包装：10.14 lbs / 4.6 kg；含包装：16.31 lbs / 7.4 kg
运输尺寸 | 20.71" x 17.72" x 6.85" / 526mm x 450mm x 174mm
安装选项 | 100mm VESA 孔 (PCAP型)；后部安装 (PCAP型)；内含支架嵌入式安装 (PCAP型)
MTBF | 经验证为50,000小时
机构认证 | UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; RoHS, China RoHS, WEEE
合规合标 | 仅PCAP型号 - GLI 27KV空气放电/8KV接触放电 静电合规合标；通过UL 62368 落球测试；防撞等级IK07
包装内含 | HDMI线， VGA线， OSD控制器， USB触控线，快速安装指南； 无边框机种： 嵌入式安装支架/带螺丝；有边框机种： L型(侧装)支架/带螺丝，EEI标签，日本B级TM信息表