# SRC3604 | 电能测试模块

### 概览

SRC3604 电能测试模块是工业电力监测领域的高精度测量设备，适用于中高压电力系统的参数计量与分析场景。

接口参数采用 S-Link 总线协议，过程数据量下行 60 Bytes、上行 90 Bytes，支持大容量数据高效双向传输，满足多维度实时监测需求。​

技术参数上，测量电压范围达 Max 690VAC，持续工作电流 5A，无需互感器即可适配中高压场景。电压输入阻抗典型值 990kΩ，电流输入阻抗 30mΩ，保障测量稳定性。24 bit 分辨率与≤8ksps 采样速率确保精度，正弦电压、电流满量程精度 0.2%，功率计算值 0.5%，频率测量精度 ±0.003Hz（频率范围 45Hz~65Hz）。​

模块典型电流消耗 115mA，工作温度 - 10℃~+60℃，耐受 95% 无冷凝湿度。物理参数方面，尺寸 100×14.8×68.67mm，重量 75g，防护等级 IP20，存储温度 - 20℃~+75℃，兼具紧凑设计与环境适应性，为工业电力监测提供可靠支持。