# 技术参数

### 技术参数指引

项目 | SX5232-1111 | SX5232-1121 | SX5232-2112 | SX5232-2122
处理器 | Intel® N系列处理器，2.0Ghz
处理器核数量 | 4
内存 | 8GB | 16 GB
EtherCAT 从站 | 32（伺服轴或IO）
存储 | 默认128GB存储，可扩展至1T | 默认256GB存储，可扩展至1T
接口 | 4*RJ45 10/100/1000 Mbit/s 1*HDMI 2*USB 3.0 1*CAN 1*COM (RS232/RS485/RS422软件可配置)
散热 | 主动风冷
操作系统 | Win10 企业版 LTSC
电源 | 24V DC (-15%~+20%)
外观尺寸(W*H*D) | 142*100*90 (mm)
本地扩展 | 支持SRE系列本地扩展模块，超过8个模块，需要单独配置电源中继模块
本体I/O | 8*DI（支持PNP/NPN）
4*DO（支持PNP） | 4*DO（支持NPN） | 4*DO（支持PNP） | 4*DO（支持NPN）
4*自适应DI/DO （支持PNP） | 4*自适应DI/DO （支持NPN） | 4*自适应DI/DO （支持PNP） | 4*自适应DI/DO （支持NPN）

输入/输出规格

项目 | 详细规格
输入点数 | 8路DI，支持PNP/NPN(通过接线区分)
额定值 | 24V DC
“0”信号 | <5V
“1”信号 | >15V
允许静态电流 | 1mA
绝缘测试电压 | 500V DC
输出点数 | 4路DO
输出类型 | PNP或NPN
输出短接保护 | 有，电子式
最大灯负载 | 5W
输出电流“1” | 0.5A
漏电流 | ＜1mA
输入输出自适应 | 支持4路自适应IO (DI01-DI04)
自适应IO配置说明 | DI01-DI04自适应输入或输出，每个通道可以选择作为输入或输出进行操作,支持PNP或NPN
背板总线耗电流 5V | 180mA