# 安装与接线

### 接线图

SRL5012接线图

注：Q1~Q2为NPN型输出通道，图中接线示例仅代表差分以及单端接法，不是指每个通道只能限于图中接法。

SRL5034接线图

注：L1，L2，L3，L4为24V单端输入通道，Q1~Q4为NPN型输出通道，图中接线示例仅代表差分以及单端接法，不是指每个通道只能限于图中接法。

### 模块端子说明

SRL5012端子说明

端子 | 含义
A1+/A1- | 通道1，A相输入端
B1+/B1- | 通道1，B相输入端
C1+/C1- | 通道1，C相输入端
L1+/COM1 | LATCH相输入端
A2+/A2- | 通道2，A相输入端
B2+/B2- | 通道2，B相输入端
C2+/C2- | 通道2，C相输入端
L2+/COM2 | LATCH相输入端
A1 | 通道1，A相输入端
B1 | 通道1，B相输入端
C1 | 通道1，C相输入端
COM3 | 通道1 A，B，C相输入公共端COM
A2 | 通道2，A相输入端
B2 | 通道2，B相输入端
C2 | 通道2，C相输入端
COM4 | 通道2 A，B，C相输入公共端COM
L3/COM5 | LATCH相输入端
L4/COM6 | LATCH相输入端
5V/0V | 5V DC电源输出端。
Q1 | 通道1门控输出，NPN
Q2 | 通道2门控输出，NPN