# 电源和电机端子定义

### SIZE A主回路接线端子定义

端子分类 | 连接器 | 端子序号 | 端子标号 | 端子功能 | 说明
电源输入 |  | 1 | L1C | 控制电源输入 | 单相 AC200V～240V，-10～+10%，50/60Hz
2 | L2C
3 | L1 | 主电源输入 | 单相/三相 AC200V～240V，-10～+10%，50/60Hz
4 | L2
5 | L3
电机动力 |  | 1 | P | 再生功能和直流母线端子 | 再生功能应用时，使用P、B端子。
2 | B | 共直流母线应用时，使用P（DC+）、N（DC-）端子。
3 | N
4 | U | 电机驱动 | 连接伺服电机U、V、W三相。
5 | V
6 | W

### SIZE B主回路接线端子定义

端子分类 | 连接器 | 端子序号 | 端子标号 | 端子功能 | 说明
电源输入 |  | 1 | L1C | 控制电源输入 | 单相 AC200V～240V，-10～+10%，50/60Hz
2 | L2C
3 | L1 | 主电源输入 | 单相/三相 AC200V～240V，-10～+10%，50/60Hz
4 | L2
5 | L3
电机动力 |  | 1 | P | 再生功能和直流母线端子 | 再生功能应用时，使用P、RB、B端子。
2 | RB
3 | B | 共直流母线应用时，使用P（DC+）、N（DC-）端子。
4 | N
5 | U | 电机驱动 | 连接伺服电机U、V、W三相。
6 | V
7 | W

### SIZE C主回路接线端子定义

端子分类 | 连接器 | 端子序号 | 端子标号 | 端子功能 | 说明
电源输入 |  | 1 | L1C | 控制电源输入 | 220V机型：单相200V~240VAC，-10～+10%，50/60Hz380V机型：单相 380V~440VAC，-10～+10%，50/60Hz
2 | L2C
3 | L1/R | 主电源输入 | 220V机型：单相/三相 200V~240VAC，-10～+10%，50/60Hz380V机型：三相 380V~440VAC，-10～+10%，50/60Hz
4 | L2/S
5 | L3/T
6 | P | 再生功能和直流母线端子 | 再生功能应用时，使用P、RB、B端子。
7 | RB
8 | B | 共直流母线应用时，使用P（DC+）、N（DC-）端子。
9 | N
电机动力 |  | 1 | U | 电机驱动 | 连接伺服电机U、V、W三相及接地PE端子。
2 | V
3 | W
4 | PE

### SIZE D主回路接线端子定义

连接器 | 端子序号 | 端子标号 | 端子功能 | 说明
| 1 | L1C | 控制电源输入 | 单相 380V~440VAC，-10～+10%，50/60Hz
2 | L2C
3 | R | 主电源输入 | 三相 380V~440VAC，-10～+10%，50/60Hz
4 | S
5 | T
6 | U | 电机驱动 | 连接伺服电机U、V、W三相。
7 | V
8 | W
9 | N2 | 再生功能、共直流母线端子、外接电抗 | 再生功能应用时，使用P、RB、B端子。
10 | N1 | 共母线应用时，使用P（DC+）、N2（DC-）端子。
11 | P
12 | RB | N1、N2默认短接，需要抑制电源高次谐波时，拆除短接线，在N1、N2之间外接直流电抗。
13 | B