# 21.5寸LCD 开架式触控显示器

### 概览

STS2224-0225|21.5寸LCD 开架式触控显示器

采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性商业级品质，不易损坏，178°(h) x 178°(v) 视角，使其不管在横向或纵向模式下，都可以保持清晰的色彩和图象高清 LCD 显示器提供卓越的高清互动性、清晰度和分辨率。

### 技术参数指引

型号 | STS2224-0225
颜色 | 黑色
有效显示区域 | 18.76" x 10.55" / 476.64mm x 268.11mm
对角线 | 21.5"
长宽比 | 16:9
尺寸 | 有边框：20.12" x 11.74" x 1.65" / 511.8 x 298.2 x 42mm ；无边框：20.31" x 12.24" x 1.49" / 516mm x 311mm x 37.9mm
最佳分辨率 | 1920 x 1080 50, 60 Hz
其他支持的分辨率 | 640x480 60Hz; 720x400 70Hz; 800x500 60Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x800 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1366x768 60Hz,60Hz RB; 1440x900 60Hz, 60Hz RB; 1680x1050 60Hz, 60Hz RB
色彩 | 1,670万
亮度 (标准) | IntelliTouch: 225 nits; IntelliTouch Dual-Touch: 225 nits; PCAP: 225 nits
响应时间 (标准) | 14ms
视角 | 水平：89°/178°；垂直：89°/178°
对比度 | 1000:1
屏幕显示 | 可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进入。控制：菜单，上，下，选择，电源设置：亮度，对比度，时钟，相位，水平位置，垂直位置，自动调节，长宽比，清晰度，色温，OSD超时，OSD语言，OSD水平位置，OSD垂直位置，调用默认值，视频优先，信息，睡眠模式下触控语言：英语，法语，意大利语，德语，西班牙语，简体中文，繁体中文，日语锁定：OSD，电源
视频 | HDMI V1.3 A型母头母头DB-15连接器的模拟VGADisplayPort V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入输入视频水平同步频率范围： 30–82KHz；输入视频垂直同步(帧速)频率范围： 50-75Hz
电源 | 外置DC - 可选电源适配器(需额外选购)电源输入接口：同轴电源插孔(2 mm (+0.0 -0.1mm) 针脚外径: 6.4mm (+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm (+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入电源信号规格：12VDC +/- 5%适配器输出电源连接器: DC筒塞（2.1mm（+/- 0.1mm）销内径，5.5mm（+/- 0.05mm）筒外径，9.5mm（+/- 0.3mm）筒长）
功耗 | 开启 (默认- 亮度75%)：12.8W；开启 (标准- 亮度100%)：14.5W 睡眠 (显示器+电源适配器)：1.5W关闭 (显示器+电源适配器)：0.5W
温度 | 工作：0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)；储存： -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
湿度 | 工作：20% - 80%；储存：10% - 95%
重量 | 不含包装：11.24 lbs / 5.1 kg；含包装: 18.08 lbs / 8.2 kg
运输尺寸 | 24.41" x 16.65" x 7.48" / 620mm x 423mm x 190mm
安装选项 | 100 mm VESA 安装；四面均配有2孔安装接口；使用可选表圈套件 (IntelliTouch/IntelliTouch Dual-touch型号) 进行前端安装； 使用可选表圈套件 (IntelliTouch/IntelliTouch Dual-touch型号) 进行架式安装；使用内含支架 (PCAP型号) 进行嵌入式安装
质保 | 3年标准质保
MTBF | 经验证为50,000小时
机构认证 | UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; RoHS, China RoHS, WEEE
包装内含 | HDMI线， VGA线， OSD控制器， USB触控线，快速安装指南； 无边框机种： 嵌入式安装支架/带螺丝； 有边框机种： L型(侧装)支架/带螺丝，EEI标签，日本B级TM信息表